|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Firma:** | | **Betriebsanweisung** | **Datum:** | |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | **Arbeitsbereich:** | | **Tätigkeit:** | **Unterschrift:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **BEZEICHNUNG** | | | | |  |
|  | **Leitern** | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | |  |
|  | **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |  |
|  |  | * Umstürzen oder Sturz von der Leiter * Abrutschen der Leiter oder des Benutzers * Herabfallen von Gegenständen * Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen. | | |  |  |
|  | **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |  |
|  |  | * Piktogramme auf dem Leiterholm beachten. * Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle). * Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern. * Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen. * Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen) * Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen. * Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen. * Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens einen Meter. * Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen. * Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen. * Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten. * Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern. * Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten. * Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dreipunktkontakt einhalten. * Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden. * Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (65° bis 75°, Ellenbogenprobe). * Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhängen oder zweite Person festhalten lassen. * Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwendet. * Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet. * Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz. | | |  |  |
|  | **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | |  |
|  |  | * Leiter und deren Aufstellung überprüfen. * Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen. * Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben. * Vorgesetzte informieren | | |  |  |
|  | **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112** | | | | |  |
|  |  | * Erste Hilfe leisten. * Notruf veranlassen (NOTRUF: 112). * Unfallort absichern * Unternehmer/Vorgesetzten informieren. | | |  |  |
|  | **INSTANDHALTUNG** | | | | |  |
|  |  | * Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert. * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | | | | |  |